**Для подписания декларации о соответствии по вводу в эксплуатацию объектов необходимо обращаться в производственный отдел ГКП «Астана су арнасы» по адресу г. Нур-Султан, ул. Абая, д. 103, каб. 312 Тел. 76-76-98**

**Для юридических лиц**

**Перечень 3**

технической документации для оформления

***декларации о соответствии*** законченного строительством объектов.

**Встроенные и встроено-пристроенные помещения в многоквартирных жилых домах (*без строительства наружных сетей водопровода и канализации*)**

**Копии** следующих документов предоставить в 101 кабинет, окно №1,

ГКП «Астана су арнасы»

1. Рабочий проект (Эскизный проект);
2. Исполнительная съемка на объект выданная ТОО «Астанагорархитектура», регистрированная ТОО Астана кала курылыс мониторинг) (*в случае постройки отдельной входной группы*)
3. Технические условия на водоснабжение и канализацию объекта. (подписанный ГКП «Астана су арнасы»).

5. Справка об отсутствии задолженности, наличии договора, регистрации водомера (каб.101, окно №3)

6. Сопроводительное письмо на имя генерального директора.

**В случае реконструкции, перепланировки, переоборудования встроенного (нежилого) помещения – решение ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан»**

**Перечень 4**

технической документации для оформления

***декларации о соответствии*** законченного строительством

**Отдельно стоящие объекты, многоквартирные жилые комплексы с сетями водопровода и канализации**

**Копии** следующих документов предоставить в 101 кабинет, окно №1

ГКП «Астана су арнасы»

1. Исполнительная съемка **оригинал** и копию (с деталировкой колодцев водопровода, профиль канализации), выданная ТОО «Астанагорархитектура», зарегистрированная ТОО «Астана кала курылыс мониторинг»);
2. Рабочий проект. Раздел водоснабжение и канализация (наружные сети);
3. Технические условия на водоснабжение и канализацию объекта;
4. Акт на гидравлическое испытание водопровода (каб. 106, тел. 76-76-39 (вн. 690);
5. Акт о проведении дезинфекции водопроводов (каб. 106, тел. 76-76-39 (вн. 690);
6. Результат бактериологического анализа (СЭС);
7. Акт пролива и проверки прямолинейности канализации, подписанный специалистом ГКП «Астана су арнасы». Тел. сл.канализации 76-76-80;
8. Акт о проведении диагностики сетей (телеинспекцией) Тел. СДС 76-76-04 (вн. 768);
9. Справка об отсутствии задолженности, наличии договора на водопотребление, договора на промывку, регистрации водомера ***(для МЖК предоставить в окно реестр поквартирных счетчиков,***  ***регистрированный ГКП "Астана су арнасы***" – Контактные телефон 76-76-25, вн. тел. 660), (каб.101, окно №3).
10. Сопроводительное письмо на имя генерального директора.

11. При наличии отдельно стоящего сооружения (водопроводная насосная станция, канализационная насосная станция) за дополнительным перечнем технической документации обратиться по тел. 76-76-98